**Кабель силовой ВВГ-Пнг(А) 2х2,5ок(N)-0,66 ГОСТ ()**

**Артикул: DIY ВВГнг2х2,5П(ГОСТ,20м)**

**Длина кабеля в бухте: 20 метров ± 1,5%.**

**Изготовитель: ООО «ПКП Кабэлектроснаб»,**

**Россия, г. Химки МО, ул. Некрасова, д.2**

Назначение: Кабель **с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести, предназначен** для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ, номинальной частотой 50 Гц.

**Конструкция и основные характеристики кабеля удовлетворяют требованиям ГОСТ 31996-2012.**

**Гарантийный срок эксплуатации 5 лет (исчисляется с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления).**

**Правила и условия безопасной эксплуатации (использования); правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации товара Вы можете получить у продавца или найти в инструкции по эксплуатации или в нормативно-технической документации на данный кабель.**



**Кабель силовой ВВГ-Пнг(А) 2х2,5ок(N)-0,66 ГОСТ ()**

**Артикул: DIY ВВГнг2х2,5П(ГОСТ,20м)**

**Длина кабеля в бухте: 20 метров ± 1,5%.**

**Изготовитель: ООО «ПКП Кабэлектроснаб»,**

**Россия, г. Химки МО, ул. Некрасова, д.2**

Назначение: Кабель **с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести, предназначен** для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ, номинальной частотой 50 Гц.

**Конструкция и основные характеристики кабеля удовлетворяют требованиям ГОСТ 31996-2012.**

**Гарантийный срок эксплуатации 5 лет (исчисляется с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления).**

**Правила и условия безопасной эксплуатации (использования); правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации товара Вы можете получить у продавца или найти в инструкции по эксплуатации или в нормативно-технической документации на данный кабель.**



**Кабель силовой ВВГ-Пнг(А) 2х2,5ок(N)-0,66 ГОСТ ()**

**Артикул: DIY ВВГнг2х2,5П(ГОСТ,20м)**

**Длина кабеля в бухте: 20 метров ± 1,5%.**

**Изготовитель: ООО «ПКП Кабэлектроснаб»,**

**Россия, г. Химки МО, ул. Некрасова, д.2**

Назначение: Кабель **с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке пониженной горючести, предназначен** для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ, номинальной частотой 50 Гц.

**Конструкция и основные характеристики кабеля удовлетворяют требованиям ГОСТ 31996-2012.**

**Гарантийный срок эксплуатации 5 лет (исчисляется с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления).**

**Правила и условия безопасной эксплуатации (использования); правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации товара Вы можете получить у продавца или найти в инструкции по эксплуатации или в нормативно-технической документации на данный кабель.**